Lisez-moi


Installation

Allez dans le dossier "config", choisissez le dossier "68000" ou "68020" ou "coldfire" en fonction de votre ordinateur, copiez le dossier "myaes" dans votre dossier C:\gemsys\

Ceci fait éditez desktop.cnf, et corrigez le chemin d'accès de votre bureau par la variable shell (Sans cela MyAES n'arrivera pas à démarrer), et si vous voulez une résolution de démarrage spécifique éditez rezmode.cnf (voir documentation en ligne)

Pour une configuration plus fine de nombreux paramètres peuvent être modifiés dans myaes.cnf ou dans look.cnf

Dans le dossier "binary" , vous trouverez divers noyaux de MyAES selon votre besoin pour recopier dans votre propre configuration si vous aviez déjà installé MyAES (pour une utilisation plus complète il est préférable de recopier le dossier "myaes/myrsc" present dans config dans votre dossier "myaes".

Dans votre fichier mint.cnf configurer le kernel de MyAES présent dans le dossier "myaes" comme AES

Dans le dossier "goodies" vous trouverez 5 applications créées pour MyAES, ces applications ne fonctionnent correctement que sous MyAES! :
Yoprez un petit sélecteur de résolution basic
yopla une barre de tache pour MyAES qui peut aussi changer le comportement de MyAES au vol
Recorder et Replay deux applications extrèmement basiques pour enregistrer les évènements et pour les rejouer
yopnet pour configurer le réseau, Attention très peu debuggué marche sur ma config V4SA

Bonne découverte

Olivier Landemarre 
